**Indien een contractant een melding heeft gehad geen verbinding of de unit wil laten controleren:**

* Ga naar voertuigvolg testen en vraag het kenteken.
* Vraag of de auto op een zichtbare plek staat en op contact staat.
* Open MedSKY Control Centre.
* Voer een verbindingscontrole door op de unit (zie testen 7-12 en afsluiten 23)
* Indien geen verbinding mogelijk verwijs de contractant naar zijn dealer.
* Indien verbinding mogelijk is bedank de klant voor het bellen en geen aan dat alles goed is.

**Herkeuring Klasse 4 MED en VVS plus**

* Bij testen selecteer de juiste auto.
* Vraag of de auto op een zichtbare plek staat en op contact staat.
* Open MedSKY Control Centre.
* Voer een verbindingscontrole door op de unit (zie testen 7-15)
* Bij VVS-plus voer de Functionele test startonderbreking door. (zie testen 18-21)
* Bij een bestaand contract staat out of service uit (wit) Bij een contract die opgezegd is staat deze aan. Indien onjuist overleg met Gert of Edwin
* Bij tabblad test selecteer systeem test nakeuring geef aan of de test gelukt is ja of nee.
* **Voor het afmelden van het certificaat door de meldkamer verstuurd “Mail versturen voor afmelding herkeuring”.**

Test is af.

**Herkeuring met alarm koppeling of klasse5**

Laat het alarm 10 seconden afgaan. Indien melding binnen komt. Meld deze af en

**LETOP!** Programmeer het nummer van de meldkamer is de unit als boven maar dan met nummer meldkamer.

* Bij tabblad test selecteer systeem test nakeuring geef aan of de test gelukt is ja of nee.
* **Voor het afmelden van het certificaat door de meldkamer verstuurd “Mail versturen voor afmelding herkeuring”.**

Test is af.